Как настроить Xeoma на Raspberry Pi с процессором ARM
Все еще используете дорогое оборудование для видеонаблюдения? В этой статье мы раскроем Вам секрет, как удешевить проект с помощью одноплатного компьютера Raspberry Pi, программы для видеонаблюдения Xeoma и простой IP камеры.
[image: Вот так выглядит Raspberry Pi]
[image: Подключите Raspberry Pi]
Такой одноплатный компьютер первого поколения обойдется Вам 2000р на Яндекс маркет. Если Вы захотите приобрести новую модель, то Вам придется потратить 3500р на Яндекс маркет или 2500р на Aliexpress (с бесплатной доставкой).
Скачайте версию под ARM:
[image: Скачайте Xeoma для ARM процессора]
Затем, Вам нужно распаковать скачанный архив:
[image: Распакуйте скачанный архив]
Теперь, давайте установим сервер в автостарт:
[image: Установите сервер в автостарт]
Пожалуйста, убедитесь, что теперь процесс Xeoma действительно запущен:
[image: Убедитесь, что процесс запущен]
В завершении, нам нужно узнать IP адрес и пароль самого устройства:
[image: Узнайте IP адрес устройства]
[image: Узнайте пароль]
Теперь скачайте клиент для любой удобной для Вас ОС и используйте удаленный доступ для подключения. В поле удаленного доступа введите IP адрес самого устройства и пароль.
Теперь Вы можете настроить свои камеры!
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cop - 10:41:57 up 18 days, 22:49, 2 users, load averag
[Tasks: 77 total, 2 running, 73 sleeping, 2 stoppeq,
scou(s): 92.9 us, 6.8 sy, 0.0ni, 0.0id, 0.0 wa, 0.0 hi
445804 total, 414996 used, 30808 free, 65716 buffers
102396 ctotal, 160 used, 102236 free, 203252 cached
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[zootéraspoerrypi:~# ifcontig

ecno Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:88:8:
inet addr:192.168.0.135 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:l
RX packets:7062647 errors:0 dropped:4250 overruns:0 frame:0
TX packets:1862481 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:762117335 (726.8 MiB) TX bytes:S06873639 (483.3 MiB)

Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0

UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:l

RX packets:34742 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:
TX packets:34742 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0

RX bytes:7270726 (6.9 MiB) TX bytes:7270726 (6.9 MiB)
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Footeraspberrypii-# /xeoma.app -showpassword
Currenc password for necwork access: BT-u+bbcY
rooteraspberzypi:-# I
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015-10-21 10:35:17-- http://felenasoft.com/xeona/downloads/xeona_linux_arm.t
(felenasoft.com) ... 184.172.133.98, 144.76.74.35, 2607:

connecting to felenasoft.com (felenasoft.com)|184.172.133.981:80... connected.

HITP request sent, awaiting response... 200 OK

[Length: 13482438 (13M) [application/x-gzip]

saving to: “xeoma_linux_arm.tgz*

>] 13,488,438 1.30M/s  in 125

29 (1.10 MB/s) - “xeoma_linux_arm.tgz' saved [13488438/13488438]

e |
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Typil:~/ftpy//a@192.168.0.51
[rootéraspberzypi:~# uget http://felenasoft.com/ xeoma/downloads/xeoma_linux_arm. tgz
2015-10-21 10:39:07-- http: //felenasoft. con/xeoma/downloads/ xeoma_linux_arm. tgz

Resolving felenasoft.com (felenasoft.com) ... 144.76.74.35, 184.172.133.98, 2a01:4£8:191:92
connecting to felenasoft.com (felenasoft.com)|144.76.74.351:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK

13488438 (13M) [application/x-gzip]

to: ‘xeoma linux arm.ctgz.l'

=>] 13,488,438 1.99M/s in 6.5s

2015-10-21 10:39:14 (1.97 MB/s) - “xeoma_linux_arm.tgz.1' saved [13488438/1348843

cooteraspbercypii-# tar -xve xeoma linux arm.cgz
e
sr——





image5.jpeg
ypil:~/ftpy//a@192.168.0.51

[rootéraspberzypi:~# uget http://felenasoft.com/ xeoma/downloads/xeoma_linux_arm. tgz
2015-10-21 10:39:07-- http: //felenasoft. con/xeoma/downloads/ xeoma_linux_arm. tgz
Resolving felenasoft.com (felenasoft.com) ... 144.76.74.35, 184.172.133.98, 2a01:4£8:191:92
connecting to felenasoft.com (felenasoft.com)|144.76.74.351:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
13488438 (13M) [application/x-gzip]
to: ‘xeoma linux arm.ctgz.l'

=>] 13,488,438 1.99M/s in 6.5s

i:~% tar -xvf xeoma_linux_arm.tgz

~# ./xecma.app -install -coreauto

server (auto start) and client (manual start) ... Ok > installFiles

popClientFromAutorun

installClientShorceut

registerInsystem

stopCore

registerCoreAsservice

exchangeOldExeFileToNen

zemoveOldXeomaExe

installCoreAutostartonly

cusent passvora or network access: ot
- |





